# Synology Active Backup for Business リカバリウィザード

Active Backup for Business は、事前に構成されたリカバリメディアを使用してベアメタルおよびボリュームレベルのバックアップと復元をサポートします。この記事では、Synology NAS に保存された特定のバックアップバージョンを使用して、マシン全体または特定のボリュームを復元する方法について説明します。詳細な手順については、リカバリメディア作成ガイドを参照してください。

## 要件と制限

### Windows

- 事前に構成されたリカバリメディアが必要です。リカバリメディアの作成方法については、リカバリメディア作成ガイドを参照してください。
- 復元プロセス全体を通じてネットワーク接続が必要です。ネットワーク接続がない場合、リカバリウィザードが Synology NAS に再接続されるまで復元を進めることができません。
- 開始する前に必要なドライバをすべてインストールすることをお勧めします。さらにドライバをインストールしたい場合は、⋯ もっとアイコンをクリックして ドライバーをロード を選択してください。

#### 注意:

- リカバリメディアを手動で作成するには、ダウンロードセンター（デスクトップユーティリティの下）からSynology Active Backup for Business リカバリウィザードをダウンロードする必要があります。
- リカバリメディアを自動で作成する場合、Active Backup for Business Recovery Media Creatorに含まれているため、Active Backup for Business リカバリウィザードを別途ダウンロードする必要はありません。
- 動的ディスクはデバイス全体の復元にはサポートされていません。

### Mac

Mac 全体を復元するには、ダウンロードセンター（デスクトップユーティリティの下）からSynology Active Backup for Business リカバリウィザードをダウンロードする必要があります。詳細な手順については、Mac 全体を復元する方法を参照してください。

### Linux

- 事前に構成されたリカバリメディアが必要です。ダウンロードセンター（デスクトップユーティリティの下）からSynology Active Backup for Business リカバリメディアクリエーターをダウンロードし、リカバリメディア作成ガイドを参照して詳細な手順を確認してください。
- 復元プロセス全体を通じてネットワーク接続が必要です。ネットワーク接続がない場合、リカバリウィザードが Synology NAS に再接続されるまで復元を進めることができません。
- 開始する前に必要なドライバをすべてインストールすることをお勧めします。

## リカバリメディアの起動

ISO イメージをマウントするか、USB ドライブを復元対象のデバイスに接続した後、次の手順に従ってください。

1. デバイスを再起動したら、F2 を押して BIOS モードに入ります。このホットキーはベンダーによって異なる場合があります。
2. 起動 タブに移動し、CD-ROM ドライブ（ISO イメージ用）または 取り外し可能なデバイス（USB ドライブ用）を優先します。
3. セットアッププロセスを終了すると、Synology Active Backup for Business リカバリウィザードに誘導され、復元プロセスが自動的に開始されます。

リカバリウィザードの概要およびリカバリウィザードを使用した復元を参照して詳細情報を確認してください。

## リカバリウィザードの概要

- インターネットステータスを確認するには、 デスクトップアイコンをクリックしてください。
- 次のオプションを表示するには、⋯ もっとアイコンをクリックしてください:
  - ハードウェアドライバのリスト: ここでインストールされているドライバとネットワークアダプタを確認できます。ドライバーをロードをクリックして必要なドライバをインストールします。
  - コマンドラインインターフェース: ここでコマンドを使用してデバイスのステータスと情報を確認し、組み込みプログラムをアクティブにするためのコマンドラインインターフェースにアクセスできます。
  - インターネット設定: IP アドレスと DNS サーバーアドレスを自動的に取得するか、デバイスに指定された IP アドレスまたは DNS サーバーを設定するかを決定できます。
  - バージョン情報: 現在のバージョン情報を表示します。
  - 再起動: プロセスの任意の段階でデバイスを再起動するオプションです。デバイスを再起動すると、以前の設定がリセットされ、再度ログインして構成する必要があることに注意してください。
  - 電源オフ: プロセスの任意の段階でデバイスをシャットダウンするオプションです。

## デバイスを復元する

BIOS メニューに入り、リカバリメディアを起動するためのブート順序を選択した後、Synology Active Backup for Business Recovery Wizard に誘導されます。

### ドライバとネットワークアダプタのロード（オプション）

特定のネットワークアダプタやドライバを使用している場合にのみ、ドライバとネットワークアダプタのロードが必要です。以下の手順に従ってください：

1. Active Backup for Business Recovery Wizard で ⋯ more アイコンをクリックし、ハードウェアドライバのリスト を選択します。
2. ドライバとネットワークアダプタがインストールされているか確認します。インターネットに接続できない場合は、インターネット設定 をクリックしてください。
3. 必要に応じて、ドライバーをロード をクリックします。

#### 注意：

- 必要なドライバがインストールされていない場合、復元が失敗する可能性があります。
- 復元にはネットワーク接続が必要です。Windows 10 WinPE を使用して作成されたリカバリメディアの場合、通常はデフォルトでインターネットアクセスが利用可能です。Linux ベースのリカバリメディアでもインターネットアクセスが利用可能であるべきです。
- この方法は、システムの再起動が必要なドライバには適用されません。詳細については、Microsoft の デバイスインストールとシステム再起動 を参照してください。

### Synology NAS からのバックアップの復元

1. Active Backup for Business Recovery Wizard で Synology NAS サーバーアドレスと管理者の資格情報を入力し、接続 をクリックします。次のステップで表示されるデバイスとバージョンは、サインインしたアカウントに基づいています。
2. デバイスとタスクを選択します。
3. 復元モードを選択します：
   - デバイス全体のリストア: ターゲットデバイス上のすべてのデータがバックアップで上書きされます。ボリュームの場所は自動的にマッピングされます。
   - システムボリューム復元: ターゲットデバイスが起動できない場合に推奨されます。ボリュームの場所は自動的にマッピングされます。
   - 指定されたボリュームを手動でリストア: 特定のボリュームをターゲットデバイスの選択されたディスクに復元して再割り当てします。上級ユーザーに推奨されます。
4. バージョンを選択します。1
   - 選択されたバージョンがより多くのディスクを必要とする場合、通知が表示されます。この問題を解決するには、次のいずれかを行って再試行してください：
     - 別のバージョンを選択します
     - 必要なドライバをロードします
     - さらにハードディスクをインストールし、ドライバをロードします
   - 選択されたバージョンが追加のスペースを必要とする場合、通知が表示され、より多くの容量を必要とするすべてのディスクが一覧表示されます。この問題を解決するには、別のバージョンを選択するか、インストールされているハードディスクを変更します。2
5. 次のバージョン情報を表示できます：
   - ディスク番号: 同じバージョンで複数のディスクがバックアップされている場合、それらは数値順に表示されます。
   - パーティションテーブル: デバイスのパーティションテーブル情報が表示されます。
   - 容量（ディスクごと）: 上部フィールドに表示される「容量」は、ディスク全体をデバイスに復元するために必要なストレージスペースを示します。
   - ドライブ（文字）: バックアップされたドライブはその文字で表示されます。
   - タイプ: ドライブのパーティションタイプ（例：メイン、ロジック、システムボリューム）。
   - 容量（ボリュームごと）: 各ドライブに表示される容量は、使用されたスペースの量を示します。
   - ファイルシステム:
     - Windows: NTFS
     - Linux: ext2, ext3, ext4, XFS
6. 追加設定を調整:
   - 復元システムボリュームから起動: これにより、Windows Boot Configuration Data (BCD) または Linux GRUB2 構成が更新されます。ブート機能は、ブートシーケンスやドライバの互換性などの要因によって影響を受けます。このオプションは、バックアップバージョンにシステムボリュームが含まれている場合にのみ利用可能です。
   - 自動的にマッチされたディスクマッピングを表示: このリンクをクリックしてディスクマッピングの詳細を表示します。ディスクの場所は変更できません。このオプションは、デバイス全体のリストアまたはシステムボリューム復元の場合にのみ利用可能です。
   - ディスクマッピングのカスタマイズ: このリンクをクリックして、バックアップバージョンのボリュームを特定のディスクに選択または再割り当てします。このオプションは、手動で指定ボリュームを復元が選択された場合にのみ利用可能です。
     - ディスクマッピング情報: システムは、バックアップバージョンのボリュームをターゲットデバイスの利用可能なボリュームに自動的にマッピングし、既存のデータを上書きしません。
       - 既存のパーティション: ターゲットデバイスに存在するボリューム。
       - リストアされる: ターゲットデバイスにリストアされる選択されたバックアップボリューム。
       - 未割り当て: ターゲットデバイスの利用可能なスペース。
       - 不明: ターゲットデバイス上の1つ以上の不明なデータ形式を含むボリューム。
7. サマリーを確認して、次へをクリックします。復元が開始されると、停止したり、復元前の状態に戻したりすることはできません。プロセス中のキャンセルは、デバイスが正常に起動するのを妨げる可能性があります。3
8. 完了をクリックし、復元が完了したらデバイスを再起動するかシャットダウンするかを選択します。デバイスを再起動する前にリカバリメディアを取り外してください。4

#### 注:

1. バージョンは、リストアモードと互換性がある場合にのみ利用可能です。たとえば、システムボリューム復元が選択されている場合、システムボリュームを含むバージョンのみをリストアできます。
2. デバイス内の各ハードディスクが、選択されたバージョンのバックアップサイズを保持するのに十分な容量を持っていることを確認してください。
3. 復元中にインターネットが切断された場合、リカバリウィザードはサーバーへの再接続を試み続け、プロセスを再開します。復元をキャンセルしたり、デバイスを再起動したり、シャットダウンしたりすることで、いつでもこれを停止できます。
4. 復元の推定残り時間が表示されます。所要時間はネットワーク環境によって異なる場合があります。

### 復元の問題をトラブルシューティング

復元が失敗した場合、"recovery.log" を取得して、Synology テクニカルサポートに送信し、さらなる支援を受けることができます。"recovery.log" は、デバイスを再起動またはシャットダウンする前にリカバリウィザードからのみ取得できます。

#### Windowsの場合:

1. 復元したいデバイスに USB ドライブを挿入します。リカバリメディアが保存されている同じ USB ドライブを使用できます。
2. ⋯ もっとアイコンをクリックして、コマンドラインインターフェイスを選択します。
3. "notepad" と入力して Enter を押し、メモ帳を起動します。メモ帳で 開く を選択し、挿入された USB ドライブのドライブ文字を確認します。例えば、USB ドライブのドライブ文字が "S" の場合、コマンドは次のようになります:
   `

   copy X:\ActiveBackup\recovery.log* S:

   xcopy /E /I X:\ActiveBackup\resource\command S:

   `
4. ログファイルをコピーした USB ドライブに移動し、「recovery.log」という名前のファイルとコマンドフォルダを Synology テクニカルサポートに送信して、さらなるトラブルシューティングを行います。

#### Linuxの場合:

1. 復元したいデバイスに USB ドライブを挿入します。リカバリメディアが保存されている同じ USB ドライブを使用できます。
2. Linux リカバリウィザードのコマンドラインインターフェイスを起動します。
3. 挿入された USB ドライブの場所を確認するには、以下のコマンドを入力します:
   `fdisk -l`
4. USB ドライブをマウントするには、以下のコマンドを入力します。例えば、USB ドライブの場所として「/dev/sdb1」を使用します。
   `mount /dev/sdb1`
5. USB ドライブから任意のフォルダをマウントするには、以下のコマンドを入力します。例えば、「/mnt」を使用します。
   `mount /dev/sdb1 /mnt`
6. 以下のコマンドを入力して、ログとコマンドフォルダを USB ドライブにコピーします:
   `cp /opt/ Synology /ActiveBackupRecovery/recovery.log* /mnt/`
   `cp -r /opt/ Synology /ActiveBackupRecovery/resource/command /mnt/`
7. USB ドライブのマウントを解除するには、以下のコマンドを入力します:
   `umount /mnt`
8. 「recovery.log」という名前のファイルとコマンドフォルダを Synology テクニカルサポートに送信して、さらなるトラブルシューティングを行います。