# Synology Active Backup for Business Kreator Odzyskiwania

Active Backup for Business wspiera backupy i przywracanie na poziomie bare-metal oraz wolumenów za pomocą prekonfigurowanego nośnika odzyskiwania. Ten artykuł wyjaśnia, jak nośnik odzyskiwania jest używany do przywracania całych maszyn lub konkretnych wolumenów z określonej wersji kopii zapasowej przechowywanej na Synology NAS. Zapoznaj się z Przewodnikiem Tworzenia Nośnika Odzyskiwania w celu uzyskania szczegółowych instrukcji.

## Wymagania i ograniczenia

### Windows

- Wymagany jest prekonfigurowany nośnik odzyskiwania. Zapoznaj się z Przewodnikiem Tworzenia Nośnika Odzyskiwania w celu uzyskania szczegółowych instrukcji dotyczących tworzenia nośnika odzyskiwania.
- Połączenie sieciowe jest wymagane przez cały proces przywracania. Bez niego przywracanie nie może się rozpocząć, dopóki kreator odzyskiwania nie połączy się ponownie z Synology NAS.
- Zalecamy zainstalowanie wszystkich wymaganych sterowników przed rozpoczęciem. Jeśli chcesz zainstalować więcej sterowników, możesz kliknąć ikonę ⋯ więcej > Wczytaj sterowniki.

#### Uwaga:

- Aby ręcznie utworzyć nośnik odzyskiwania, musisz pobrać Synology Active Backup for Business Kreator Odzyskiwania z Centrum Pobierania (w sekcji Narzędzia Pulpitu).
- Jeśli używasz automatycznej metody tworzenia nośnika odzyskiwania, nie musisz pobierać Kreatora Odzyskiwania Active Backup for Business oddzielnie, ponieważ jest on zawarty w Kreatorze Nośnika Odzyskiwania Active Backup for Business.
- Dyski dynamiczne nie są obsługiwane do przywracania całego urządzenia.

### Mac

Aby przywrócić cały komputer Mac, musisz pobrać Synology Active Backup for Business Kreator Odzyskiwania z Centrum Pobierania (w sekcji Narzędzia Pulpitu). Zapoznaj się z Jak przywrócić cały mój Mac w celu uzyskania szczegółowych instrukcji.

### Linux

- Wymagany jest prekonfigurowany nośnik odzyskiwania. Pobierz Synology Active Backup for Business Kreator Nośnika Odzyskiwania z Centrum Pobierania (w sekcji Narzędzia Pulpitu) i zapoznaj się z Przewodnikiem Tworzenia Nośnika Odzyskiwania w celu uzyskania szczegółowych instrukcji.
- Połączenie sieciowe jest wymagane przez cały proces przywracania. Bez niego przywracanie nie może się rozpocząć, dopóki kreator odzyskiwania nie połączy się ponownie z Synology NAS.
- Zalecamy zainstalowanie wszystkich wymaganych sterowników przed rozpoczęciem.

## Uruchom Nośnik Odzyskiwania

Po zamontowaniu obrazu ISO lub podłączeniu dysku USB do urządzenia przeznaczonego do przywracania, wykonaj następujące kroki:

1. Naciśnij F2, aby wejść do trybu BIOS po ponownym uruchomieniu urządzenia. Zwróć uwagę, że ten klawisz skrótu może się różnić w zależności od dostawcy.
2. Przejdź do zakładki Uruchom i nadaj priorytet Napęd CD-ROM (dla obrazu ISO) lub Urządzenia wymienne (dla dysku USB).
3. Zakończ proces konfiguracji, a zostaniesz przekierowany do Synology Active Backup for Business Kreatora Odzyskiwania, który automatycznie rozpocznie proces przywracania.

Zapoznaj się z Przeglądem kreatora odzyskiwania i Przywracanie za pomocą kreatora odzyskiwania w celu uzyskania więcej informacji.

## Przegląd Kreatora Odzyskiwania

- Aby sprawdzić status Internetu, kliknij ikonę na pulpicie.
- Aby wyświetlić następujące opcje, kliknij ikonę ⋯ więcej:
  - Lista sterowników sprzętu: Tutaj możesz sprawdzić zainstalowane sterowniki i adapter sieciowy. Kliknij Wczytaj sterowniki, aby zainstalować niezbędne sterowniki.
  - Interfejs wiersza poleceń: Dostęp do interfejsu wiersza poleceń jest tutaj wspierany. Możesz sprawdzić status i informacje o urządzeniu oraz aktywować wbudowane programy za pomocą poleceń.
  - Ustawienia Internetu: Wybierz, czy automatycznie uzyskać adresy IP i adresy serwerów DNS, czy ustawić wyznaczony adres IP lub serwer DNS dla urządzenia.
  - O programie: Informacje o bieżącej wersji.
  - Restart: Ta opcja pozwala na ponowne uruchomienie urządzenia w dowolnym momencie procesu. Pamiętaj, że ponowne uruchomienie urządzenia zresetuje wszystkie poprzednie ustawienia i będziesz musiał ponownie się zalogować i skonfigurować ustawienia.
  - Wyłącz: Ta opcja pozwala na wyłączenie urządzenia w dowolnym momencie procesu.

## Przywróć swoje urządzenie

Po wejściu do menu BIOS i wybraniu kolejności rozruchu dla nośnika odzyskiwania, zostaniesz przekierowany do Synology Active Backup for Business Recovery Wizard.

### Załaduj sterowniki i adaptery sieciowe (opcjonalnie)

Ładowanie sterowników i adapterów sieciowych jest wymagane tylko wtedy, gdy używasz specyficznych adapterów sieciowych lub sterowników. Wykonaj następujące kroki:

1. W Active Backup for Business Recovery Wizard kliknij ikonę ⋯ więcej > Listę sterowników sprzętu.
2. Sprawdź, czy sterowniki i adaptery sieciowe muszą być zainstalowane. Kliknij Ustawienia Internetu, jeśli nie możesz połączyć się z Internetem.
3. Jeśli to konieczne, kliknij Wczytaj sterowniki.

#### Uwaga:

- Odzyskiwanie może się nie powieść, jeśli nie zainstalowano niezbędnego sterownika.
- Odzyskiwanie wymaga połączenia sieciowego. Dla nośników odzyskiwania utworzonych przy użyciu Windows 10 WinPE, dostęp do Internetu jest zazwyczaj dostępny domyślnie. Dostęp do Internetu powinien być również dostępny dla nośników odzyskiwania opartych na Linux.
- Ta metoda nie dotyczy sterowników, które wymagają ponownego uruchomienia systemu. Odnieś się do Instalacje urządzeń i ponowne uruchomienia systemu przez Microsoft, aby uzyskać szczegóły.

### Przywracanie kopii zapasowych z Synology NAS

1. W Active Backup for Business Recovery Wizard wprowadź adres serwera Synology NAS i dane uwierzytelniające administratora, a następnie kliknij Połącz. Urządzenia i wersje wyświetlane w kolejnych krokach są oparte na Twoim zalogowanym koncie.
2. Wybierz urządzenie i zadanie.
3. Wybierz tryb przywracania:
   - Przywracanie całego urządzenia: Wszystkie dane na urządzeniu docelowym zostaną nadpisane przez kopię zapasową. Lokalizacje wolumenów zostaną automatycznie zmapowane.
   - Przywracanie wolumenu systemowego: Zalecane, jeśli urządzenie docelowe nie może się uruchomić. Lokalizacje wolumenów zostaną automatycznie zmapowane.
   - Ręczne przywracanie określonych wolumenów: Przywróć i przypisz określone wolumeny do wybranego dysku na urządzeniu docelowym. Zalecane dla zaawansowanych użytkowników.
4. Wybierz wersję.1
   - Jeśli wybrana wersja wymaga więcej dysków, otrzymasz powiadomienie. Aby rozwiązać ten problem, możesz wykonać jedną z następujących czynności i spróbować ponownie:
     - Wybierz inną wersję
     - Załaduj wymagane sterowniki
     - Zainstaluj więcej dysków twardych i załaduj sterowniki
   - Jeśli wybrana wersja wymaga dodatkowej przestrzeni, otrzymasz powiadomienie z listą wszystkich dysków, które wymagają większej pojemności. Aby rozwiązać ten problem, możesz wybrać inną wersję lub zmienić zainstalowane dyski twarde.2
5. Możesz zobaczyć następujące informacje o wersji:
   - Nr dysku: Jeśli wiele dysków jest zarchiwizowanych w tej samej wersji, pojawią się w kolejności numerycznej.
   - Tablica partycji: Informacje o tablicy partycji urządzenia zostaną wyświetlone.
   - Pojemność (na dysk): „Pojemność” wyświetlana w górnym polu wskazuje ilość przestrzeni dyskowej potrzebnej do przywrócenia całego dysku na urządzenie.
   - Dysk (litera): Zarchiwizowane dyski będą wyświetlane według ich liter.
   - Typ: Typ partycji dysku (np. główny, logiczny, wolumen systemowy).
   - Pojemność (na wolumen): Wyświetlana pojemność dla każdego dysku wskazuje ilość używanej przestrzeni.
   - System plików:
     - Windows: NTFS
     - Linux: ext2, ext3, ext4, XFS
6. Dostosuj dodatkowe ustawienia:
   - Rozruch z przywróconego wolumenu systemowego: To zaktualizuje dane konfiguracji rozruchu Windows (BCD) lub konfigurację GRUB2 systemu Linux. Funkcjonalność rozruchu będzie zależna od kolejności rozruchu i kompatybilności sterowników, między innymi. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wersja kopii zapasowej zawiera wolumen systemowy.
   - Wyświetl automatycznie dopasowane mapowanie dysku: Kliknij ten link, aby zobaczyć szczegóły mapowania dysku. Lokalizacje dysków nie mogą być zmieniane. Ta opcja jest dostępna tylko dla Przywracania całego urządzenia lub Przywracania wolumenu systemowego.
   - Dostosuj mapowanie dysków: Kliknij ten link, aby wybrać lub przypisać ponownie wolumeny wersji kopii zapasowej do określonych dysków. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano Ręczne przywracanie określonych wolumenów.
     - Informacje o mapowaniu dysków: System automatycznie zmapuje wolumeny wersji kopii zapasowej do dostępnych wolumenów na urządzeniu docelowym bez nadpisywania istniejących danych.
       - Istniejąca partycja: Istniejące wolumeny na urządzeniu docelowym.
       - Do przywrócenia: Wybrane zarchiwizowane wolumeny do przywrócenia na urządzenie docelowe.
       - Nieprzydzielone: Dostępna przestrzeń na urządzeniu docelowym.
       - Nieznane: Wolumeny zawierające jeden lub więcej nieznanych formatów danych na urządzeniu docelowym.
7. Potwierdź podsumowanie i kliknij Dalej. Po rozpoczęciu przywracania nie można go zatrzymać ani cofnąć do stanu sprzed przywracania. Anulowanie w trakcie procesu może uniemożliwić pomyślne uruchomienie urządzenia.3
8. Kliknij Zakończ i wybierz, czy chcesz zrestartować, czy wyłączyć urządzenie po zakończeniu przywracania. Usuń nośnik odzyskiwania przed ponownym uruchomieniem urządzenia.4

#### Uwaga:

1. Wersje będą dostępne tylko wtedy, gdy są kompatybilne z trybem przywracania. Na przykład, jeśli wybrano Przywracanie wolumenu systemowego, można przywrócić tylko wersje zawierające wolumen systemowy.
2. Upewnij się, że każdy dysk twardy w Twoim urządzeniu ma wystarczającą pojemność, aby pomieścić rozmiar kopii zapasowej dla wybranej wersji.
3. Jeśli Internet zostanie odłączony podczas przywracania, kreator odzyskiwania będzie ciągle próbował ponownie połączyć się z serwerem i wznowić proces. Możesz to zatrzymać w dowolnym momencie, anulując przywracanie, restartując urządzenie lub wyłączając urządzenie.
4. Zostanie wyświetlony szacowany pozostały czas przywracania. Czas trwania może się różnić w zależności od środowiska sieciowego.

### Rozwiązywanie problemów z przywracaniem

Jeśli przywracanie się nie powiedzie, możesz pobrać "recovery.log" i wysłać go do Synology Pomocy Technicznej w celu uzyskania dalszej pomocy. Możesz pobrać "recovery.log" tylko z kreatora odzyskiwania przed ponownym uruchomieniem lub wyłączeniem urządzenia.

#### Dla Windows:

1. Włóż dysk USB do urządzenia, które chcesz przywrócić. Możesz użyć tego samego dysku USB, na którym przechowywane są nośniki odzyskiwania.
2. Kliknij ikonę ⋯ więcej > Interfejs wiersza poleceń.
3. Wpisz "notepad" i naciśnij Enter, aby uruchomić Notatnik. Wybierz Otwórz w Notatniku, aby sprawdzić literę dysku włożonego dysku USB. Na przykład, jeśli literą dysku USB jest "S", polecenie powinno wyglądać tak:
   `

   copy X:\ActiveBackup\recovery.log* S:

   xcopy /E /I X:\ActiveBackup\resource\command S:

   `
4. Przejdź do dysku USB, na który skopiowałeś pliki dziennika, i wyślij plik o nazwie "recovery.log" oraz folder poleceń do Synology Pomocy Technicznej w celu dalszego rozwiązywania problemów.

#### Dla Linux:

1. Włóż dysk USB do urządzenia, które chcesz przywrócić. Możesz użyć tego samego dysku USB, na którym przechowywane są nośniki odzyskiwania.
2. Uruchom interfejs wiersza poleceń kreatora odzyskiwania Linux.
3. Wpisz poniższe polecenie, aby sprawdzić lokalizację włożonego dysku USB:
   `fdisk -l`
4. Wpisz poniższe polecenie, aby zamontować dysk USB. Na przykład, użyjemy "/dev/sdb1" jako lokalizacji dysku USB.
   `mount /dev/sdb1`
5. Wpisz poniższe polecenie, aby zamontować dowolny folder z dysku USB. Na przykład, użyjemy "/mnt".
   `mount /dev/sdb1 /mnt`
6. Wpisz poniższe polecenia, aby skopiować dziennik i folder poleceń na dysk USB:
   `cp /opt/ Synology /ActiveBackupRecovery/recovery.log* /mnt/`
   `cp -r /opt/ Synology /ActiveBackupRecovery/resource/command /mnt/`
7. Wpisz poniższe polecenie, aby odmontować dysk USB:
   `umount /mnt`
8. Wyślij plik o nazwie "recovery.log" oraz folder poleceń do Synology Pomocy Technicznej w celu dalszego rozwiązywania problemów.