# Synology Active Backup for Business 복구 마법사

Active Backup for Business 는 사전 구성된 복구 미디어를 사용하여 베어메탈 및 볼륨 수준의 백업 및 복원을 지원합니다. 이 문서에서는 Synology NAS에 저장된 특정 백업 버전을 사용하여 전체 머신 또는 특정 볼륨을 복원하는 방법을 설명합니다. 자세한 지침은 복구 미디어 생성 가이드 를 참조하십시오.

## 요구 사항 및 제한 사항

### Windows

- 사전 구성된 복구 미디어가 필요합니다. 복구 미디어를 생성하는 방법에 대한 자세한 지침은 복구 미디어 생성 가이드 를 참조하십시오.
- 전체 복원 과정 동안 네트워크 연결이 필요합니다. 네트워크 연결이 없으면 복구 마법사가 Synology NAS에 다시 연결될 때까지 복원 과정을 진행할 수 없습니다.
- 시작하기 전에 필요한 모든 드라이버를 설치하는 것이 좋습니다. 더 많은 드라이버를 설치하려면 ⋯ 더보기 아이콘을 클릭하고 드라이버 로드 를 선택하십시오.

#### 참고:

- 복구 미디어를 수동으로 생성하려면 다운로드 센터 ( 데스크톱 유틸리티 아래) 에서 Synology Active Backup for Business 복구 마법사 를 다운로드해야 합니다.
- 복구 미디어를 자동으로 생성하는 방법을 사용하는 경우, Active Backup for Business 복구 미디어 생성기에 포함되어 있으므로 Active Backup for Business 복구 마법사를 별도로 다운로드할 필요가 없습니다.
- 전체 장치 복원에는 동적 디스크가 지원되지 않습니다.

### Mac

전체 Mac을 복원하려면 다운로드 센터 ( 데스크톱 유틸리티 아래) 에서 Synology Active Backup for Business 복구 마법사 를 다운로드해야 합니다. 자세한 지침은 전체 Mac 복원 방법 을 참조하십시오.

### Linux

- 사전 구성된 복구 미디어가 필요합니다. 다운로드 센터 ( 데스크톱 유틸리티 아래) 에서 Synology Active Backup for Business 복구 미디어 생성기 를 다운로드하고, 자세한 지침은 복구 미디어 생성 가이드 를 참조하십시오.
- 전체 복원 과정 동안 네트워크 연결이 필요합니다. 네트워크 연결이 없으면 복구 마법사가 Synology NAS에 다시 연결될 때까지 복원 과정을 진행할 수 없습니다.
- 시작하기 전에 필요한 모든 드라이버를 설치하는 것이 좋습니다.

## 부팅 복구 미디어

ISO 이미지를 마운트하거나 복원할 장치에 USB 드라이브를 연결한 후 다음 단계를 따르십시오:

1. 장치를 재부팅한 후 F2 키를 눌러 BIOS 모드에 진입합니다. 이 바로 가기 키는 공급업체마다 다를 수 있습니다.
2. 부팅 탭으로 이동하여 CD-ROM 드라이브 (ISO 이미지용) 또는 이동식 장치 (USB 드라이브용)를 우선 순위로 설정합니다.
3. 설정 프로세스를 종료하면 Synology Active Backup for Business 복구 마법사로 이동하며, 복원 프로세스가 자동으로 시작됩니다.

자세한 내용은 복구 마법사 개요 및 복구 마법사를 통한 복원 을 참조하십시오.

## 복구 마법사 개요

- 데스크톱 아이콘을 클릭하여 인터넷 상태를 확인할 수 있습니다.
- 다음 옵션을 보려면 ⋯ 더보기 아이콘을 클릭하십시오:
  - 하드웨어 드라이버 목록: 여기에서 설치된 드라이버와 네트워크 어댑터를 확인할 수 있습니다. 필요한 드라이버를 설치하려면 드라이버 로드 를 클릭하십시오.
  - 명령줄 인터페이스: 명령줄 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. 명령을 사용하여 장치의 상태 및 정보를 확인하고 내장 프로그램을 활성화할 수 있습니다.
  - 인터넷 설정: IP 주소 및 DNS 서버 주소를 자동으로 얻거나 장치에 지정된 IP 주소 또는 DNS 서버를 설정할 수 있습니다.
  - 정보: 현재 버전 정보입니다.
  - 재시작: 이 옵션을 사용하면 프로세스의 어느 시점에서든 장치를 재시작할 수 있습니다. 장치를 재시작하면 이전 설정이 초기화되며 다시 로그인하고 설정을 재구성해야 합니다.
  - 종료: 이 옵션을 사용하면 프로세스의 어느 시점에서든 장치를 종료할 수 있습니다.

## 장치 복원

BIOS 메뉴에 들어가 복구 미디어를 부팅할 부팅 순서를 선택한 후, Synology Active Backup for Business 복구 마법사로 이동합니다.

### 드라이버 및 네트워크 어댑터 로드 (선택 사항)

특정 네트워크 어댑터나 드라이버를 사용할 때만 드라이버 및 네트워크 어댑터를 로드해야 합니다. 다음 단계를 따르십시오:

1. Active Backup for Business 복구 마법사에서 ⋯ 더보기 아이콘을 클릭하고 하드웨어 드라이버 목록을 선택합니다.
2. 드라이버와 네트워크 어댑터가 설치되어야 하는지 확인하십시오. 인터넷에 연결할 수 없는 경우 인터넷 설정을 클릭하십시오.
3. 필요한 경우, 드라이버 로드를 클릭하십시오.

#### 참고:

- 필요한 드라이버가 설치되지 않은 경우 복원이 실패할 수 있습니다.
- 복원에는 네트워크 연결이 필요합니다. Windows 10 WinPE를 사용하여 생성된 복구 미디어의 경우, 기본적으로 인터넷 액세스가 가능합니다. Linux 기반 복구 미디어에서도 인터넷 액세스가 가능해야 합니다.
- 이 방법은 시스템 재시작이 필요한 드라이버에는 적용되지 않습니다. 자세한 내용은 Microsoft의 장치 설치 및 시스템 재시작을 참조하십시오.

### Synology NAS에서 백업 복원

1. Active Backup for Business 복구 마법사에서 Synology NAS 서버 주소와 관리자 자격 증명을 입력하고 연결을 클릭하십시오. 다음 단계에서 표시되는 장치와 버전은 로그인한 계정에 따라 다릅니다.
2. 장치와 작업을 선택합니다.
3. 복구 모드를 선택합니다:
   - 전체 장치 복구: 대상 장치의 모든 데이터가 백업으로 덮어쓰여집니다. 볼륨 위치는 자동으로 매핑됩니다.
   - 시스템 볼륨 복원: 대상 장치가 부팅되지 않을 경우 권장됩니다. 볼륨 위치는 자동으로 매핑됩니다.
   - 지정된 볼륨 수동 복구: 특정 볼륨을 대상 장치의 선택된 디스크에 복구하고 재할당합니다. 고급 사용자에게 권장됩니다.
4. 버전을 선택합니다.1
   - 선택한 버전에 더 많은 디스크가 필요한 경우 알림이 표시됩니다. 이 문제를 해결하려면 다음 중 하나를 수행하고 다시 시도하십시오:
     - 다른 버전을 선택하십시오
     - 필요한 드라이버 로드
     - 더 많은 하드 디스크를 설치하고 드라이버를 로드하십시오
   - 선택한 버전에 추가 공간이 필요한 경우, 더 많은 용량이 필요한 모든 디스크가 나열된 알림이 표시됩니다. 이 문제를 해결하려면 다른 버전을 선택하거나 설치된 하드 디스크를 변경하십시오.2
5. 다음 버전 정보를 확인할 수 있습니다:
   - 디스크 번호: 동일한 버전에 백업된 디스크가 여러 개 있는 경우, 숫자 순서로 표시됩니다.
   - 파티션 테이블: 장치의 파티션 테이블 정보가 표시됩니다.
   - 용량 (디스크당): 상단 필드에 표시된 "용량"은 장치에 전체 디스크를 복원하는 데 필요한 저장 공간을 나타냅니다.
   - 드라이브 (문자): 백업된 드라이브는 문자로 표시됩니다.
   - 유형: 드라이브의 파티션 유형 (예: 메인, 논리, 시스템 볼륨).
   - 용량 (볼륨당): 각 드라이브에 표시된 용량은 사용된 공간을 나타냅니다.
   - 파일 시스템:
     - Windows: NTFS
     - Linux: ext2, ext3, ext4, XFS
6. 추가 설정 조정:
   - 복구 시스템 볼륨에서 부팅: 이는 Windows 부트 구성 데이터(BCD) 또는 Linux GRUB2 구성을 업데이트합니다. 부팅 기능은 부팅 순서 및 드라이버 호환성 등 여러 요인에 의해 영향을 받습니다. 이 옵션은 백업 버전에 시스템 볼륨이 포함된 경우에만 사용할 수 있습니다.
   - 자동으로 매칭된 디스크 매핑 보기: 이 링크를 클릭하여 디스크 매핑 세부 정보를 봅니다. 디스크 위치는 변경할 수 없습니다. 이 옵션은 전체 장치 복구 또는 시스템 볼륨 복원에만 사용할 수 있습니다.
   - 디스크 매핑 사용자 지정: 이 링크를 클릭하여 백업 버전의 볼륨을 특정 디스크에 선택하거나 재할당합니다. 이 옵션은 지정된 볼륨 수동 복구가 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
     - 디스크 매핑 정보: 시스템은 백업 버전의 볼륨을 대상 장치의 사용 가능한 볼륨에 자동으로 매핑하며, 기존 데이터를 덮어쓰지 않습니다.
       - 기존 파티션: 대상 장치의 기존 볼륨.
       - 복구될 항목: 대상 장치에 복구될 선택된 백업 볼륨.
       - 할당되지 않음: 대상 장치의 사용 가능한 공간.
       - 알 수 없음: 대상 장치에 하나 이상의 알 수 없는 데이터 형식을 포함하는 볼륨.
7. 요약을 확인하고 다음을 클릭합니다. 복원이 시작되면 중지하거나 복원 이전 상태로 되돌릴 수 없습니다. 프로세스 중 취소하면 장치가 성공적으로 부팅되지 않을 수 있습니다.3
8. 복원이 완료되면 마침을 클릭하고 장치를 재시작하거나 종료할지 선택하십시오. 장치를 재시작하기 전에 복구 미디어를 제거하십시오.4

#### 참고:

1. 버전은 복구 모드와 호환되는 경우에만 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 시스템 볼륨 복원이 선택된 경우 시스템 볼륨을 포함하는 버전만 복구할 수 있습니다.
2. 장치의 각 하드 디스크가 선택한 버전의 백업 크기를 수용할 수 있는 충분한 용량을 가지고 있는지 확인하십시오.
3. 복구 중 인터넷이 끊기면 복구 마법사가 서버에 다시 연결하여 프로세스를 재개하려고 시도합니다. 복원을 취소하거나 장치를 재시작하거나 종료하여 언제든지 이를 중지할 수 있습니다.
4. 복구의 예상 남은 시간이 표시됩니다. 소요 시간은 네트워크 환경에 따라 다를 수 있습니다.

### 복구 문제 해결

복구가 실패하면 "recovery.log"를 검색하여 추가 지원을 위해 Synology 기술 지원에 보낼 수 있습니다. "recovery.log"는 장치를 재시작하거나 종료하기 전에 복구 마법사에서만 검색할 수 있습니다.

#### Windows의 경우:

1. 복구하려는 장치에 USB 드라이브를 삽입합니다. 복구 미디어가 저장된 동일한 USB 드라이브를 사용할 수 있습니다.
2. ⋯ 더보기 아이콘을 클릭하고 명령줄 인터페이스를 선택합니다.
3. "notepad"를 입력하고 Enter를 눌러 메모장을 실행합니다. 메모장에서 열기를 선택하여 삽입된 USB 드라이브의 드라이브 문자를 확인합니다. 예를 들어, USB 드라이브의 드라이브 문자가 "S"인 경우, 명령은 다음과 같이 표시됩니다:
   `

   copy X:\ActiveBackup\recovery.log* S:

   xcopy /E /I X:\ActiveBackup\resource\command S:

   `
4. 로그 파일을 복사한 USB 드라이브로 이동하여 "recovery.log"라는 파일과 명령 폴더를 Synology 기술 지원에 보내 추가 문제 해결을 받으십시오.

#### Linux의 경우:

1. 복구하려는 장치에 USB 드라이브를 삽입합니다. 복구 미디어가 저장된 동일한 USB 드라이브를 사용할 수 있습니다.
2. Linux 복구 마법사 명령줄 인터페이스를 실행합니다.
3. 삽입된 USB 드라이브의 위치를 확인하려면 다음 명령을 입력하십시오:
   `fdisk -l`
4. USB 드라이브를 마운트하려면 다음 명령을 입력하십시오. 예를 들어, USB 드라이브 위치로 "/dev/sdb1"을 사용합니다.
   `mount /dev/sdb1`
5. USB 드라이브의 폴더를 마운트하려면 다음 명령을 입력하십시오. 예를 들어, "/mnt"를 사용합니다.
   `mount /dev/sdb1 /mnt`
6. 로그와 명령 폴더를 USB 드라이브로 복사하려면 다음 명령을 입력하십시오:
   `cp /opt/ Synology /ActiveBackupRecovery/recovery.log* /mnt/`
   `cp -r /opt/ Synology /ActiveBackupRecovery/resource/command /mnt/`
7. USB 드라이브를 마운트 해제하려면 다음 명령을 입력하십시오:
   `umount /mnt`
8. "recovery.log"라는 파일과 명령 폴더를 Synology 기술 지원에 보내 추가 문제 해결을 받으십시오.